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Zemāk uzskaitītas prasības, kurām pievērst uzmanību, veidojot ballīšu istabu un sniedzot šādu pakalpojumu. Uz pakalpojumu ir attiecināmas Pakalpojumu drošuma likuma prasības. Pakalpojuma sniedzēja pienākums ir sniegt drošu pakalpojumu, kā arī pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par sniegtā pakalpojuma drošumu.


	

	JĀ
	NĒ

	Telpa/teritorija:
	
	

	· vērtētas iespējas ēdināšanas zonu nodalīt no rotaļu zonām
	□
	□

	· vērtētas iespējas savstarpēji nodalīt dažādu vecumu rotaļu zonas
	□
	□

	· plānojot un iekārtojot ballīšu telpas, ņemts vērā paredzamais apmeklētāju skaits, vecums, plānotās iekārtas
	□
	□

	Ballīšu istabu drošums: 
	
	

	· veikta telpas/-u labiekārtošana (asu malu nopolsterēšana, apmeklētājiem nepieejamo zonu norobežošana)
	□
	□

	Iekārtas:
	
	

	· vispārīgi:
	
	

	· iekārtās un rotaļu zonās nav asu malu, galvas, kakla, pirkstu iesprūšanas risku
	□
	□

	· ja rotaļu zonu augstums virs 0,6 m, nodrošināts triecienu mazinošais segums kā nosaka standarti EN 1176-1 un EN 1177
	□
	□

	· batuti: 
	
	

	· nav marķēti ar CE marķējumu
	□
	□

	· tiek lietot tikai pa vienam
	□
	□

	· pie batuta nodrošināti lietošanas noteikumi (vēlams)
	□
	□

	· šūpoles: 
	
	

	· ievērotas ietekmes zonas
	□
	□

	· netiek izmantotas pilnīgi nožogotās rotaļu iekārtās vai kompleksajās iekārtās kā papildus elementi, ja  vien šūpoles no pārējās konstrukcijas neatrodas vismaz 1,5 m attālumā 
	□
	□

	· bumbu baseini pilnīgi nožogotās rotaļu iekārtās: 
	
	

	· ja paredzēts bērniem virs 36 mēnešu vecumam, tad pieļaujamais baseina dziļums līdz 0,6 m un bumbu dziļums 0,4 m. Nodrošināts triecienu mazinošais segums kā pie krišanas augstuma virs 0,6 m 
	□
	□

	· ja paredzēts bērniem līdz 36 mēnešu vecumam, tad pieļaujamais baseina dziļums līdz 0,45 m un bumbu dziļums 0,4 m. Nodrošināts triecienu mazinošais segums kā pie krišanas augstuma virs 0,6 m 
	□
	□

	· nodalīta slīdkalniņa finiša zona no bumbu baseina spēļu zonas 
	□
	□

	· citi bumbu baseini:
	
	

	· ja baseinā atļauts ielēkt, baseina konstrukcijai jāatbilst standarta LVS EN ISO 23659:2023 prasībām 
	□
	□

	· ja baseinā atļauts ielēkt, pie baseina tiek nodrošināta nepārtraukta, klātienes (uzraugs atrodas blakus iekārtai), kompetenta uzraudzība 
	□
	□

	· ja baseinā atļauts ielēkt, baseinu drīkst lietot tikai pa vienam (vienlaicīgi baseinā atrodas tikai viena persona) 
	□
	□

	· ja baseinā nav atļauts ielēkt, un tā dziļums virs 0,6 m, tiek novērsti riski, kas saistīti ar potenciālu lietotāju slēpšanos bumbās, tādējādi radot dažādus savainošanās riskus lietotājiem  
	□
	□

	· vēlami pie baseina atsevišķi lietošanas noteikumi un ierobežojumi
	□
	□

	· veikta atsevišķa, ar baseina lietošanu saistītu risku vērtēšana (dokumentēta) – izmēri, lietotāju skaits, vecums, augums, baseina dziļums, baseina bumbu līmenis, uzraudzības nepieciešamība
	□
	□

	· nodalīta slīdkalniņa finiša zona no bumbu baseina spēļu zonas
	□
	□

	· piepūšamās rotaļu iekārtas:
	
	

	· tiek nodrošināta nepārtraukta, kompetenta, klātienes (uzraugs atrodas blakus iekārtai) uzraudzība
	□
	□

	· pie iekārtas nodrošināti lietošanas noteikumi un ierobežojumi
	□
	□

	· nav brīvi pieejams pūtējs un tā vadi
	□
	□

	· iekārta atbilstoši nostiprināta
	□
	□

	· tiek izmantotas tikai iekārtas, uz kurām ir atsauce uz standartu EN 14960 
	□
	□

	· karuseļi: 
	
	

	· ievērotas ietekmes zonu prasības
	□
	□

	Rotaļlietas: 
	
	

	· ar CE marķējumu
	□
	□

	Risku vērtēšana:
	
	

	· ballīšu istabai veikta risku vērtēšana. Ietver sevī potenciālo risku identificēšanu, iestāšanās varbūtību, sekas, korektīvos pasākumus. Riski var būt dažādi – apmeklētāji, telpa, iekārtas (dokumentēts)
	□
	□

	Nodrošināta informācija patērētājiem:
	
	

	· patērētāji nodrošināti ar telpu, iekārtu lietošanas noteikumiem un ierobežojumiem (vēlams izvietot pie iekārtām papildus iekārtu lietošanas noteikumus un ierobežojumus)
	□
	□

	· nodrošināta informācija, kā rīkoties, ja  noticis negadījums
	□
	□

	Negadījumu uzskaites žurnāls:
	
	

	· ieviests negadījumu uzskaites žurnāls, tiek veikta negadījumu reģistrācija un vērtēšana
	□
	□

	Uzraudzība: 
	
	

	· pakalpojuma sniegšana tiek uzraudzīta. Pirms pasākuma tiek noteikts un dalībnieki informēti par personu, kas pasākuma laikā nodrošinās uzraudzību -  pilngadīgs pakalpojuma saņēmēja pārstāvis/aizbildnis vai pakalpojuma sniedzēja pārstāvis
	□
	□



!!! Pašpārbaudes lapā uzskaitītas tikai pamatprasības. Pakalpojuma sniedzēja pienākums ir regulāri vērtēt sniegto pakalpojumu un nepieciešamības gadījumā veikt papildus aktivitātes, lai palielinātu pakalpojuma drošumu.

!!! Ja ballīšu istabā izvietota pilnīgi nožogota rotaļu iekārta vai kompleksā iekārta –iekārta, kura paredzēta vairāk kā 2 darbību veikšanai, tad istaba ir publisks rotaļu laukums un saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumu Nr.18 „Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi” 5.punktu, šādam laukumam ir jāveic pēcuzstādīšanas pārbaude un jāveic tā reģistrācija Patērētāju tiesību aizsardzības centra publisko spēļu un rekreācijas laukumu reģistrā. 
	

	



